**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

**Serviços de adequação quanto à acessibilidade – Bom Retiro/SC.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca e Linha / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| Instalações hidrossanitárias | Tubos de PVC rígido, linha soldável água fria |  |
| Tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa e anel de borracha – para esgoto sanitário |  |
| Conexões de PVC, linha soldável |  |
| Engates flexíveis em inox, dimensões 1/2 x 30cm |  |
| Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 100x100x50 |  |
| Instalações elétricas | Eletroduto flexível corrugado PVC c/ luvas |  |
| Cabo de cobre isolado em PVC, tensão de 750 V |  |
| Fita isolante auto extinguível |  |
| Caixa plástica de embutir 4”x2” |  |
| Tomada 10A/250v com espelho na cor branca |  |
| Interruptor 10A/250v com espelho em PVC na cor branca |  |
| Ampliação da calçada e implantação de rampa acessível | Cimento CP II E – 32 |  |
| Telas Q-196, fio 5mm |  |
| Barras de aço, diferentes bitolas |  |
| Aditivo adesivo líquido de alto desempenho |  |
| Revestimento cerâmico | Revestimento cerâmico de primeira linha, tipo “A”, borda plana (retificada), tamanho 30 a 35 x 45 a 60 cm |  |
| Argamassa colante flexível para revestimentos cerâmicos do tipo ACI |  |
| Piso cerâmico tipo porcelanato, borda plana (retificada), tamanho de 59 a 62,5 x 59 a 62,5 cm |  |
| Argamassa colante flexível para revestimentos cerâmicos do tipo ACII |  |
| Rejunte flexível para peças cerâmicas do tipo II |  |
| Louças sanitárias e acessórios | Bacia sanitária acessível para caixa, caixa acoplada, assento sanitário, na cor branca e acessórios para fixação com acabamento cromado |  |
| Lavatório com coluna suspensa, na cor branca, acessórios para fixação com acabamento cromado |  |
| Alarme para emergência em sanitário acessível |  |
| Torneira de mesa metálica automática com alavanca, acabamento cromado |  |
| Dispenser para papel higiênico rolão |  |
| Dispenser para papel toalha autocortante |  |
| Dispenser para sabonete líquido |  |
| Porta de madeira | Fechadura tipo banheiro, maçaneta em Zamac, rosetas e espelho em inox, e cilindro 5 pinos em latão, acabamento cromado acetinado |  |
| Dobradiças do tipo anel e bola em latão, com acabamento cromado acetinado, de 3” x 2 ½” |  |
| Porta de madeira angelim-pedra, espessura de 35mm e preenchimento sólido |  |
| Pisos cimentícios | Piso cimentício liso (ladrilho para calçada) |  |
| Pisos táteis |  |
| Serviços de pintura | Massa látex PVA |  |
| Massa para madeira |  |
| Selador acrílico |  |
| Tinta esmalte a base d’água, acabamento acetinado |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, para interior e exterior |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, para piso interior e exterior |  |

**OBSERVAÇÃO**: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.2.1, alínea “b”, do edital).