**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

**Serviços de adequação quanto à acessibilidade – Bom Retiro/SC.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiais Utilizados** | **Marca e Linha / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| Gradil eletrossoldado, galvanizado ou zincado a fogo, revestido em poliéster através de pintura eletrostática (mínimo 130 µm) ou revestido em PVC de alta aderência (mínimo 250 µm), fio liso 3D – curvatura “V” para enrijecimento mecânico, diâmetro aproximado do fio 4,30 mm revestido, malha 5 x 20 cm, altura aproximada de 2,03 m. |  |
| Galvanização a frio Aplicação: Superfícies metálicas em geral - colunas e estruturas dos portões. |  |
| Tubo de aço industrial, nas dimensões, espessuras e acabamentos indicados em projeto. |  |
| Cadeados com corpo em latão maciço, haste em aço endurecido, com duas chaves. |  |

**OBSERVAÇÃO**: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.2.1, alínea “b”, do edital).