**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

**ITEM 1 -** Serviços de adequação dos espaços físicos no Fórum Trabalhista de **Chapecó/SC**.

| **Serviços** | **Materiais Indicados** | **Marca** | **Modelo, Código, Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisórias em vidro temperado | Estrutura em alumínio anodizado para vidro temperado de 10 mm de espessura, conforme existente nos locais. |  |  |
| Vidro temperado incolor, espessura de 10 mm (dez milímetros). |  |  |
| Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950 mm, DIN esquerdo e direito. |  |  |
| Puxador tubular duplo em alumínio 304, diâmetro 38 mm, acabamento anodizado natural, comprimento 600 mm, sendo 1 par por folha. |  |  |
| Divisórias navais | Divisória naval com montantes NTR – montante simples, chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água. |  |  |
| Tinta acrílica | Tinta acrílica qualidade Premium, acabamento fosco, para interior e exterior. **Atenção:** massa corrida, fundo preparado e selador devem ser da mesma marca da tinta, para garantir melhor aderência e acabamento final. |  |  |
| Eletroduto rígido e acessórios | Eletrodutos rígidos e acessórios. **Atenção:** devem ser da mesma linha em razão de compatibilidade técnica na montagem. |  |  |
| Cabeamento Estruturado | Cabo par traçado UTP, categoria 6. |  |  |
| Conector fêmea categoria 6. |  |  |
| Conector RJ45 macho categoria 6. |  |  |

**OBSERVAÇÃO:** O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.3.1 do edital).

**ITEM 2** - Serviços de adequação dos espaços físicos no Fórum Trabalhista de **Rio do Sul/SC**.

| **Serviços** | **Materiais Indicados** | **Marca** | **Modelo, Código ou Referência do produto cotado (se houver)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisórias em vidro temperado | Estrutura em alumínio anodizado para vidro temperado de 10 mm de espessura, conforme existente nos locais. |  |  |
| Vidro temperado incolor, espessura de 10 mm (dez milímetros). |  |  |
| Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950 mm, DIN esquerdo e direito. |  |  |
| Puxador tubular duplo em alumínio 304, diâmetro 38 mm, acabamento anodizado natural, comprimento 600 mm, sendo 1 par por folha. |  |  |
| Divisórias navais | Divisória naval com montantes NTR – montante simples, chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água. |  |  |
| Divisórias em gesso acartonado | Placas de gesso acartonado, padrão ST (Standard), espessura 12,5 mm, com bordas rebaixadas. |  |  |
| Guias e montantes em aço galvanizado, tamanho 70 mm, esp. da chapa 0,50 mm, com revestimento em zinco. |  |  |
| Fita JT fita em papel especial microperfurado utilizada no tratamento das juntas entre as chapas. |  |  |
| Tinta acrílica | Tinta acrílica qualidade Premium, acabamento fosco, para interior e exterior. **Atenção:** massa corrida, fundo preparado e selador devem ser da mesma marca da tinta, para garantir melhor aderência e acabamento final. |  |  |
| Eletroduto rígido e acessórios | Eletrodutos rígidos e acessórios. **Atenção:** devem ser da mesma linha em razão de compatibilidade técnica na montagem. |  |  |
| Cabeamento Estruturado | Cabo par traçado UTP, categoria 5e. |  |  |
| Conector fêmea categoria 5e. |  |  |
| Conector RJ45 macho categoria 5e. |  |  |

**OBSERVAÇÃO**: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.3.1 do edital).